АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ

по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Плановое обслуживание септика 3,2м.куб** 25 000 руб.

(в затопленном состоянии). (29000 руб.)

- вскрытие ж/б люков с последующей герметизацией

- откачка септического блока ассенизационной машиной (4 секции)

- замена капельного биофильтра в блоке аэрации 0,5м.куб.(при наличии)

- промывка 4 секций септика

- промывка основного перелива и перегородок септического блока

- проверка герметичности корпуса и швов

- откачка и промывка водоприемного колодца (при наличии)

- удаление донных илистых отложений

- проверка (промывка) перелива из септика

- промывка камеры всасывания насоса

- проверка (промывка) цангового соединения

- снятие, промывка, установка распределителя потоков

-прочистка отверстий в решетки под фильтром

**Дополнительные услуги:**

1. Вывоз и утилизация использованного капельного биофильтра

до 3лет исп./более 3 лет/ в затоплен.состоянии беспл/2000 руб./3000руб

2. Замена водооткачивающего дренажного насоса (работа) 3000 руб.

(при необходимости)

**Дополнительные работы:**

- Транспортные расходы 1000руб.

В стоимость обслуживания входит стоимость услуг ассенизаторской машины в размере 3000р. В случае, если услуги ассенизаторской машины стоят дороже, разницу доплачивает клиент.

Вентиляцию рабочей зоны (камеры обслуживания) обеспечивает исполнитель.

От исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ От заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обслуживание, продажа, установка (926)353-1454; (916)600-3491

**ООО «Эколайн» (495)664-3381**