АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ “ЭКОЛАЙН”

по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Плановое обслуживание септика 1,5м.куб:** 17000 руб.

(в затопленном состоянии; более 7лет без обслуживания). (21000 руб.)

- вскрытие ж/б люков с последующей герметизацией

- откачка септического блока ассенизационной машиной (3 секции)

- замена капельного биофильтра в блоке аэрации 0,5м.куб.

- промывка 4 секций септика

- промывка основного перелива и перегородок септического блока

- проверка герметичности корпуса и швов

- откачка и промывка водоприемного колодца (при наличии)

- удаление донных илистых отложений

- проверка (промывка) перелива из септика

- промывка камеры всасывания насоса (встроенный насос)

- проверка (промывка) цангового соединения (встроенный насос)

- прочистка подводящего трубопровода вакуумным ударом (при необходимости)

- снятие, промывка, установка распределителя потоков

- прочистка отверстий в решетки под фильтром

**Дополнительные услуги:**

1. Вывоз и утилизация использованного капельного биофильтра

до 3лет исп./более 3 лет/ в затопл.состоянии беспл/2000 руб./3000руб

2. Замена водооткачивающего дренажного насоса (работа) 3000 руб.

(при необходимости)

3. Промывка трубопровода 300 руб/п.м.

- промывка (прочистка) трубопровода от ревизии до септика

с использованием спец. оборудования (при необходимости)

5. Дополнительные работы:

- Транспортные расходы 1000руб.

Итого:

От исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ От заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации:

Обслуживание, продажа, установка (926)353-1454; (916)600-3491 **ООО «Эколайн» (495)664-3381**