АКТ

 СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ “ЭКОЛАЙН”

 по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Плановое обслуживание септика 1,5м.куб:** 17000 руб.

 (в затопленном состоянии; более 7лет без обслуживания). (21000 руб.)

 - вскрытие ж/б люков с последующей герметизацией

 - откачка септического блока ассенизационной машиной (3 секции)

 - замена капельного биофильтра в блоке аэрации 0,5м.куб.

 - промывка 4 секций септика

 - промывка основного перелива и перегородок септического блока

 - проверка герметичности корпуса и швов

 - откачка и промывка водоприемного колодца (при наличии)

 - удаление донных илистых отложений

 - проверка (промывка) перелива из септика

 - промывка камеры всасывания насоса (встроенный насос)

 - проверка (промывка) цангового соединения (встроенный насос)

 - прочистка подводящего трубопровода вакуумным ударом (при необходимости)

 - снятие, промывка, установка распределителя потоков

 - прочистка отверстий в решетки под фильтром

**Дополнительные услуги:**

1. Вывоз и утилизация использованного капельного биофильтра

 до 3лет исп./более 3 лет/ в затопл.состоянии беспл/2000 руб./3000руб

2. Замена водооткачивающего дренажного насоса (работа) 3000 руб.

 (при необходимости)

3. Промывка трубопровода 300 руб/п.м.

 - промывка (прочистка) трубопровода от ревизии до септика

 с использованием спец. оборудования (при необходимости)

5. Дополнительные работы:

 - Транспортные расходы 1000руб.

Итого:

 От исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ От заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации:

Обслуживание, продажа, установка (926)353-1454; (916)600-3491 **ООО «Эколайн» (495)664-3381**